**南方科技大学医院卒中、胸痛中心子钟采购项目招标要求**

1. 项目名称：南方科技大学医院卒中、胸痛中心子钟

二、、投标人资质要求：

1. 参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内独立法人且具有按招标文件要求承担项目规定的相关服务能力,具有相应经营范围.

2. 公司具有良好的资金、财务状况。

3.在南方科技大学医院无不良记录。

4.产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准。

5.本项目不接受联合体投标。

三、货物清单和预算：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 预算 |
| 1 | 单面子钟 | 17台 | 2379元/台 |
| 2 | 双面子钟 | 4台 | 3200元/台 |

四、技术要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 |
| 1 | 单面子钟 | 1、投标人所投产品必须能与院内母钟（SP-SS100A）配套使用 ，并确保时间的准确性，时钟稳定运行(附带说明)。  2、显示内容：时、分、秒、日期、星期、温度  3、通讯方式 ：太网通讯方式、无线通讯方式、485通讯接口  4、外观尺寸 ：宽度约：550mm、高度约：220mm、厚度约：30mm  5、安装方式：壁挂  6、显示方式：单面  7、数码管颜色： 红色  8、LED显示单元发光强度 ≥200cd/㎡  9、对比度：≥10：1  10、LED显示屏可视视角：≥±65º  11、独立计时精度：≤±0.2秒/天  12、工作温度：-10℃ ～ 70℃  13、电源：电压12V  14、功耗：不大于2W |
| 2 | 双面子钟 | 1、投标人所投产品必须能与院内母钟（SP-SS100A）配套使用 ，并确保时间的准确性，时钟稳定运行(附带说明)。  2、显示内容：时、分、秒、、日期、星期、温度  3、通讯方式 ：太网通讯方式、无线通讯方式、485通讯接口  4、外观尺寸 ：宽度约：550mm、高度约：220mm、厚度约：30mm  5、安装方式：壁挂  6、显示方式：双面  7、数码管颜色： 红色  8、LED显示单元发光强度 ≥200cd/㎡  9、对比度：≥10：1  10、LED显示屏可视视角：≥±65º  11、独立计时精度：≤±0.2秒/天  12、工作温度：-10℃ ～ 70℃  13、电源：电压12V  14、功耗：不大于2W |

**( 投标人必须带投标样品及相关资料到招标现场。投标人报价包含安装费和运输费用等一切****税费。 )**

五、其它要求：

1. 交货地点：南方科技大学医院。
2. 报价方式：为含税含运费报价，投标货币为：人民币。

（三）投标人将设备送至院方并负责安装，设备正常运作后的30个工作日内，院方支付卖方合同总额100%，卖方同时提供对应的增值税发票给院方。

1. 产品保修一年。
2. 投标人要进一步了解项目情况可联系医院总务科，联系人：朱老师，联系电话：13760208260。